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Автоматическая установка для резки труб с ЧПУ предназначена для автоматической плазменной и газовой резки круглых и профильных труб, в том числе для раскроя сложных форм и кройки стального листа.
Автоматическая установка для резки труб с ЧПУ незаменима для производств по выпуску запорной и соединительной арматуры, закладных деталей, элементов опорных фундаментов и других конструкций из стали, цветных металлов. 
Технические характеристики: 
• Плазменная и газовая резка: круглых и квадратных труб; 
• Резка по чертежу: различные фигуры с пересекающимися линиями, а также с конической поверхностью; 
• Управление осями: 3 оси; 
• Диаметр: 60-377 мм; 
• Максимальный вес заготовки: 1100 кг; 
• Скорость вращения трубы: 60-2000 мм/мин; 
• Напряжение питания машины: 220В;
• Толщина резки трубы: газовая резка трубы: 6-20 мм, плазменная резка трубы: 3-20мм; 
• Тип резки: плазменная и газовая; 
• Максимальная длина трубы: 12000мм; 
• Метод зажима трубы : зажимное устройство (патрон); 
• Механика: высокоточный сервопривод AC + планетарный редуктор; 
• Система управления: 3-осевой контроллер, с библиотекой программных макросов.
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